|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江师范大学行知学院2024届毕业歌会  舞台搭建、舞台LED搭建、舞台灯光系统、舞台扩音系统服务需求 | | | | |
| 1 | 内容 | 制作描述 | 规格 | 数量 |
| 2 | 光束灯 | 光束造型及渲染 | 大歌 Beam 650光束灯 | 100台 |
| 3 | 切割灯 | 舞台定点光，补光 | 彩熠1400 | 30台 |
| 4 | LED染色灯 | 现场染色效果 | 影烽防水RGBW-54LED | 130台 |
| 5 | 暖光帕灯 | 舞台面光 | 万高 防水四眼 | 30台 |
| 6 | 洗墙灯 | 单点控洗墙灯 | 思美 | 40台 |
| 7 | 追光灯1 | 追光灯 | 欧码 1500W | 3台 |
| 8 | 激光灯 | 60W全彩激光灯 |  | 1台 |
| 9 | MA灯控台 | 灯光控台 | 领焰 Y2 | 1台 |
| 10 | 主扩全频音响 | ZSOUND 声扬 | LA212 | 8只 |
| 11 | 主扩超低音响 | ZSOUND 声扬 | SS2 | 4只 |
| 12 | 补声全频音响 | ZSOUND 声扬 | LA110 | 12只 |
| 13 | 补声低音音响 | ZSOUND 声扬 | LA110S | 4只 |
| 14 | 舞台返听 | ZSOUND 声扬 | M15 | 8只 |
| 15 | 无线话筒3 | 无线手持话筒 | 舒尔QLXD | 12只 |
| 16 | 无线头戴耳麦1 | 无线头戴耳麦 | 舒尔QLXD | 10只 |
| 17 | 音控台 | 音箱控制台 | 迈达斯 M32 | 2台 |
| 18 | 接口箱 | 音箱接口箱 | 迈达斯 DL32 | 1台 |
| 19 | 雷亚架 | 专用舞台搭建金属背架 | 2\*2m | 1250根 |
| 20 | 主背景+侧背景+舞台前背景LED | P3室外高清LED显示屏 | 180平方 |  |
| 21 | 舞台面地毯 | 加厚拉绒地毯，使用专用无痕地毯胶铺设 | 900平方 |  |
| 22 | 主舞台+侧舞台 | 舞台面由竹纤板和四周钢管结构制作而成，安装钢铁结构底座固定支撑舞台面 | 180平方 |  |
| 23 | 定制小舞台 | 整体木工板订做，多层舞台灰色拉绒地毯 | 80平方 |  |
| 24 | 舞台灯带 | 舞台专用灯带 | 200m |  |
| 25 | 舞台台阶 | 梯形舞台台阶整体木工板订做，灰色拉绒地毯 | 4\*1\*0.8m\*2组，2\*1\*0.8米\*7组 |  |
| 26 | 彩带道具 | 舞台道具 | 2套 |  |

总价包含安装、调试、彩排所有服务相关费用，要求6月8号入场，6月10号完成安装调试，活动6月11号全天彩排，6月12日彩排加全天正式活动，6月13日不撤场，总服务周期为7天，6月8号—6月13号，6月14号退场。